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Yeni G-Serisi: Zamansız lüks tasarım ve benzersiz performans
· Benzersiz tasarımı üstün performansla buluşturan Yeni Mercedes-AMG G 63 ve G 450d şimdi yollara çıkmaya hazır.
· Zamanın ötesine geçen kendine özgü iç ve dış mekân tasarım konsepti 
· Daha az yakıt tüketimi daha yüksek performans 
Mercedes-Benz’in yenilenen G-Serisi, sahip olduğu elektrikli tahrik aksamı, modern sürüş destek sistemleri, daha yüksek konfor ve gelişmiş dijitalleşme ile performansını artırırken tüm arazi koşullarının üstesinden gelmek için tasarlandı. 1979 yılında temelleri atıldığından bu yana ikonik görüntüsünü koruyan G-Serisi, şimdi G 450d ve AMG G 63 motor seçenekleri ile Türkiye’de de satışa sunuluyor. 
Yeni G-Serisi, arazi araçları segmentinde standartları belirliyor
Birçok farklı testler sonucu geliştirilen merdiven tipi şasi konseptine dayalı öncü arazi aracı, üç mekanik diferansiyel kilidi ve LOW RANGE arazi tipi devir düşürme fonksiyonları ile rijit arka aks ve bağımsız ön süspansiyon sisteminin yanında, yerden yüksekliği ve süspansiyon özelliği yeni G-Serisi’nin arazideki hakimiyetinin temelinde yatıyor. Ayrıca sahip olduğu bazı özellikler de onu birçok konuda rakipsiz konuma yükseltiyor. 
•	Azamide %100 tırmanma kapasitesi 
•	Aracın yerden yüksekliği: Asgari 229 mm (dizel) ve 241 mm (benzin) 
•	Azami geçilebilir su derinliği: 70 cm 
•	35°’ye kadar yan eğimler üzerinden geçerken dengeli sürüş 
•	Yaklaşma ve uzaklaşma açıları: Önde 31° ve arkada 30° (römork bağlama demiri olmadan)
Yeni OFF-ROAD ekranı hem sürücü ekranında hem de merkezi medya ekranında arazide sürüşle ilgili verilere hakimiyet sunuyor.
Yeni G-Serisi şimdi daha çok yönlü
[bookmark: _Ref161307559][bookmark: _Hlk178335479]Yeni Mercedes-AMG G 63 yüksek performanslı arazi aracına ek olarak, yeni Mercedes-Benz G 450 d (kombine ağırlıklı enerji tüketimi: 10,0-8,7 l/100 km | kombine ağırlıklı karbon (CO₂) emisyonları: 261-227 g/km | CO2 sınıfı: G) [footnoteRef:1] ile seçeneklerin kapsamı daha da genişletildi. Tüm motorlar artık tamamen elektrikli bir tahrik sistemine sahip. 48 volt mild hibrit motorlar, daha az yakıt tüketimiyle birlikte daha yüksek performans sunuyor.  [1:  Burada sunulan değerler, öngörülen WLTP (Dünya Genelinde Standartlaştırılmış Hafif Yük Araçları Test Prosedürü) ölçüm prosedürüne dayalı olarak hesaplanmıştır. Binek araç yakıt tüketimi ve karbon (CO2) emisyonu değerleri, araç tarafından verimli yakıt kullanımıyla birlikte, ayrıca sürüş stiline ve teknik olmayan diğer faktörlere dayalıdır.
] 

Yeni G-Serisi, zamanın ötesine geçen ikonik görüntüsünü koruyor 
Görünümünde yaklaşık 45 yıldır büyük bir değişiklik yapılmayan Mercedes-Benz G-Serisi’nin yeni modellerinin dış tasarımında da sadece küçük ölçekli değişiklikler yapıldı. Görünen değişiklikler arasında, daha önce kullanılan üç çıta yerine dört yatay çıta ile donatılan yeni radyatör ızgarası ve yeniden tasarlanan ön ve arka tamponlar bulunuyor. 
Yeni G-Serisi modellerinde, optimize edilmiş aerodinamik yapıya sahip 18 inç hafif alaşım jantlar standart sunulurken, 18-20 inç arasında farklı jant seçenekleri de mevcut. Arazideki performansı artırmak amacıyla PROFESSIONAL Dış Tasarım Paketi sunuluyor. Bu paket, taş savar ızgaralar, geniş çamurluklar ve 18 inç arazi lastiklerini içeriyor. EXCLUSIVE Dış Tasarım Paketi ise gümüş krom radyatör ızgarası, 19 inç mat siyah hafif alaşım jantları ve paslanmaz çelikten arka yükleme eşiği korumasını kapsıyor. Sunulan stiller içinde AMG Tasarım Konsepti ise sportif bir görünüm vadediyor. Ek olarak yeni G-Serisi’nin iç mekân özelliklerinde, MBUX bilgi-eğlence sistemi, Burmester® 3D surround ses sistemi gibi özellikler sunuluyor.
Yeni Mercedes-AMG G 63 elektrikli çekiş sistemi, yeni süspansiyon sistemi, sportif AMG tasarımı ve performansıyla öne çıkıyor
Yeni Mercedes-AMG G 63 (kombine ağırlıklı enerji tüketimi: 15,7–14,7 l/100 km | kombine ağırlıklı karbon (CO₂) emisyonları: 358–335 g/km | CO2 sınıfı: G) güçlü çekiş sistemi, yeni AMG ACTIVE RIDE CONTROL süspansiyon sistemi ve ayırt edici tasarım özellikleriyle, performans arazi araçları arasındaki benzersiz konumunu korumaya devam ediyor. 
Elektrik destekli, AMG 4,0 litre, V8 biturbo motor
Yeni Mercedes-AMG G 63 Serisi’nin AMG 4,0 litre V8 biturbo motoru 430 kW (585 hp) güç çıkışı ve 850 Nm maksimum tork üretiyor. 48 voltluk elektrik teknolojisiyle birlikte sunulan entegre marş jeneratörü (ISG) yeni bir özellik olarak,15 kW (20 hp) ilave güç ve 200 Nm tork sağlıyor. Yeni Mercedes-AMG G 63, 0-100 km/s hıza sadece 4,4 saniyede ulaşırken bu dinamik çekiş gücü, 220 km/s azami hıza kadar devam ediyor. Opsiyonel olarak sunulan AMG Performans Paketi’yle, 240 km/s azami hız ve 4,3 saniyede 0-100 km/s hızlanma sağlanabiliyor. 
AMG ACTIVE RIDE CONTROL süspansiyon sistemi
Yeni Mercedes-AMG G 63, aktif, hidrolik dengeleme ve adaptif ayarlanabilir amortisör sistemiyle donatılan AMG ACTIVE RIDE CONTROL süspansiyon sistemi ile üstün sürüş deneyimi sunuyor. Sistem, ayrı bir opsiyonel donanım olarak veya AMG Arazi (Offroad) Paketi PRO ve AMG Performans Paketi kapsamında sunuluyor. 
AMG Offroad PRO Paketi kapsamında, arazide sürüş için iki ek sürüş modu sunuluyor. ‘AMG Traction PRO’, yol yüzeyine bağlı olarak, tekerleklere frenleme ve tork kontrolü sağlıyor. Araç ‘Rock’ (Kayalık Zemin) ve ‘Sand’ (Kum Zemin) sürüş programlarında ise maksimum çekiş gücü sağlıyor. 
Hızlı vites değiştirme: AMG SPEEDSHIFT TCT 9G şanzıman
Standart AMG SPEEDSHIFT TCT 9G şanzıman, dinamik vites değiştirme özelliğiyle sportif sürücülerin beğenisini kazanıyor. Seçilen sürüş programına bağlı olarak, sportif ve hızlı veya konforlu ve neredeyse hiç fark edilmeyen bir şekilde vites değiştirmeye olanak sağlıyor. 9 ileri otomatik şanzıman sayesinde, motor genellikle en uygun devir aralığında bulunuyor. 
DYNAMIC SELECT kapsamında sunulan ‘Kaygan Zemin’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’ ve ‘Kişisel’ olmak üzere 5 yol sürüş programıyla, verimli, konforlu veya son derece sportif arasından seçim yapılabiliyor. 
Benzersiz görünüme sahip iç mekân ve dış mekân tasarım konsepti
Yeni Mercedes-AMG G 63 Serisi, dikkat çeken tasarım detaylarıyla benzersiz bir görünüm sunuyor. Özel olarak geliştirilen MANUFAKTUR mat hyper mavi gövde rengi ve AMG'ye özgü üç dikey kanatçıklı ön tampon öne çıkıyor. Adaptif MULTIBEAM LED ön farlar ise akıllı aydınlatma sistemleriyle yol durumuna göre aydınlatma sağlıyor ve yüksek performanslı LED farın yardımıyla, mevcut trafik durumuna yanıt veriyor. Dış mekânda AMG logolu siyah detaylar, gümüş fren kaliperleri ve 20 inçten başlayan hafif alaşımlı jantlar yer alıyor. İç tasarımda ise nappa deri kaplı AMG Performans direksiyon simidi ve sezgisel tuşlar, sürüş keyfini artıran unsurlar olarak öne çıkıyor. 
[bookmark: _Toc160798453]Teknik veriler
[bookmark: _Toc57130595]Mercedes-Benz G 450 d
	Motor

	Silindir/sıra düzeni
	
	6/sıralı

	Motor hacmi 
	cm3
	2.989

	Nominal güç
	kW/hp
	270 (+15) / 367 (+20)

	Motor devri
	1/dk.
	4.000

	Nominal tork
	Nm
	750 (+200)

	Motor devri
	1/dk.
	1.350–2.800

	Güç aktarımı

	Tahrik sistemi düzeni
	
	Sürekli dört tekerlekten çekiş

	Dört tekerlekten çekiş sistemi tork dağıtımı ön/arka (%/%)
	
	40/60

	Şanzıman
	
	9G-TRONIC

	Dişli oranı

	1./2./3./4./5./6./7. vites
	
	5,354/3,243/2,252/1,636/1,211/1,000/0,865/0,717/0,601 

	Geri vites
	
	4,798

	Süspansiyon

	Ön aks
	Bağımsız süspansiyonlu aks

	Arka aks
	Rijit aks

	Frenleme sistemi
	İki devreli hidrolik fren sistemi

	Direksiyon
	Elektromekanik

	Jantlar
	7.5J18ET43

	Lastikler
	265/60R18

	Boyutlar ve ağırlıklar

	Aks mesafesi
	mm
	2.890

	Tekerlek izi genişliği ön/arka
	mm
	1.638/1.638

	Uzunluk/genişlik/yükseklik
	mm
	4.825/1.931[footnoteRef:2] /2.042[footnoteRef:3] [2:  Dış dikiz aynaları hariç]  [3:  Tavan rafı dahil] 


	Dönüş çapı
	m
	13,6

	Bagaj kapasitesi
	litre
	640[footnoteRef:4] [4:  Arka koltuk arkasında açık bagaj bölmesi] 


	Tavan yük kapasitesi
	kg
	maks. 150

	Geçerli AB mevzuatı uyarınca boş ağırlık
	kg
	2.555

	Taşıma kapasitesi
	kg
	645

	Brüt araç ağırlığı
	kg
	3.200

	Maksimum römork yük ağırlığı (frenli/frensiz)
	kg
	3.500/750

	Depo kapasitesi/depo türü
	litre
	100/12

	AdBlue® depo kapasitesi
	litre
	31,6

	Performans; yakıt tüketimi, karbon emisyonları

	0-100 km/saat hızlanma
	saniye
	5,8

	Maksimum hız
	km/saat
	210

	[bookmark: _Ref156311878]Kombine ağırlıklı yakıt tüketimi[footnoteRef:5] [5:  Burada sunulan değerler, öngörülen WLTP (Dünya Genelinde Standartlaştırılmış Hafif Yük Araçları Test Prosedürü) ölçüm prosedürüne dayalı olarak hesaplanmıştır. Binek araç yakıt tüketimi ve karbon (CO2) emisyonu değerleri, araç tarafından verimli yakıt kullanımıyla birlikte, ayrıca sürüş stiline ve teknik olmayan diğer faktörlere dayalıdır.] 

	l/100 km
	10,0–8,7

	Kombine ağırlıklı karbon (CO2) emisyonları11
	g/km
	261–227

	Emisyon standardı
	
	Euro 6e



Mercedes-AMG G 63
	Motor

	Silindir/sıra düzeni
	
	V8

	Motor hacmi 
	cm3
	3.982

	Nominal güç
	kW/hp
	430 (+15) / 585 (+20)

	Motor devri
	1/dk.
	6.000

	Nominal tork
	Nm
	850 (+200)

	Motor devri
	1/dk.
	2.500–3.500

	Sıkıştırma oranı
	
	8,60 : 1

	Karışım oluşturma
	
	Benzinli, doğrudan enjeksiyon

	Güç aktarımı

	Tahrik sistemi düzeni
	
	AMG Performans 4MATIC sürekli dört tekerlekten çekiş

	Dört tekerlekten çekiş sistemi tork dağıtımı ön/arka (%/%)
	
	40/60

	Şanzıman
	
	AMG SPEEDSHIFT TCT 9G şanzıman

	Dişli oranı

	1./2./3./4./5./6./7. vites
	
	5,354/3,243/2,252/1,636/1,211/1,000/0,865/0,717/0,601

	Geri vites
	
	4,798

	Süspansiyon

	Ön aks
	Bağımsız süspansiyonlu aks

	Arka aks
	Rijit aks

	Frenleme sistemi
	İki devreli hidrolik fren sistemi

	Direksiyon
	Elektromekanik

	Jantlar
	9.5J20ET35

	Lastikler
	275/50R20

	Boyutlar ve ağırlıklar

	Aks mesafesi
	mm
	2.890

	Tekerlek izi genişliği ön/arka
	mm
	1.650/1.654

	Uzunluk/genişlik/yükseklik
	mm
	4.873/1.984[footnoteRef:6] /1.971[footnoteRef:7] [6:  Dış dikiz aynaları hariç]  [7:  Tavan rafı hariç] 


	Dönüş çapı
	m
	13,43

	Bagaj kapasitesi
	litre
	640[footnoteRef:8] [8:  Arka koltuk arkasında açık bagaj bölmesi] 


	Tavan yük kapasitesi
	kg
	maks. 150

	Geçerli AB mevzuatı uyarınca boş ağırlık
	kg
	2.640

	Taşıma kapasitesi
	kg
	560

	Brüt araç ağırlığı
	kg
	3.200

	Maksimum römork yük ağırlığı (frenli/frensiz)
	kg
	3.500/750

	Depo kapasitesi/depo türü
	litre
	100/12

	Performans; yakıt tüketimi, karbon emisyonları

	0-100 km/saat hızlanma
	saniye
	4,3[footnoteRef:9] [9:  AMG Performans paketiyle birlikte] 


	Maksimum hız
	km/saat
	220[footnoteRef:10] [10:  Elektronik olarak sınırlandırılmış, opsiyonel olarak maksimum hız 240 km/saate yükseltilebilir (sadece AMG Performans paketiyle birlikte)] 


	[bookmark: _Ref156211341]Kombine ağırlıklı yakıt tüketimi[footnoteRef:11] [11:  Burada sunulan değerler, öngörülen WLTP (Dünya Genelinde Standartlaştırılmış Hafif Yük Araçları Test Prosedürü) ölçüm prosedürüne dayalı olarak hesaplanmıştır. Binek araç yakıt tüketimi ve karbon (CO2) emisyonu değerleri, araç tarafından verimli yakıt kullanımıyla birlikte, ayrıca sürüş stiline ve teknik olmayan diğer faktörlere dayalıdır.] 

	l/100 km
	15,7–14,7

	Kombine ağırlıklı karbon (CO2) emisyonları
	g/km
	358–335



[bookmark: _Hlk114149770]Kurumsal İletişim Bölümü
Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.
 2
Kurumsal İletişim Bölümü
Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.
image1.png
Mercedes-Benz




image2.png




